EXAMEN: Pendulares DCG. Nº Preguntas: 35. Nº Específicas: 0Dificultad total3,14285714285714

Asignatura COMUNICACIONES

1 Cual de estas tres formas de establecer contacto radio es la correcta

a) EC-FI6 llamando a Sevilla Aproximación

b) Todas son falsas

c) Sevilla Aproximación EC-FI6

d) EC-FI6 para Sevilla Aproximación

2 El número 175 se dirá por radio

a) Uno siete cinco

b) Ninguna de las anteriores

c) Uno setenta y cinco

d) Ciento setenta y cinco.

3 La frecuencia de emergencia es

a) 123.5

b) 125.1

c) 121.5

d) 123.45

4 ¿Podemos realizar comentarios personales con nuestra radio instalada en la aeronave en banda aérea con otros compañeros?

a) Nunca, es solo para comunicaciones estrictamente de trafico aeronautico

b) Si, si no molestamos a nadie

c) Solo Si es algo importante

d) Si, si cambiamos a correlativa

5 ¿Cual es la forma correcta de deletrear HB-JCY en un mensaje radiotelefónico?

a) Hotel bravo juliet charlie yankee

b) Hotel bravo india víctor charlie

c) Hotel bravo juliet india kilo

d) Hotel bravo india yankee charlie

6 ¿Cómo se llama el mando mediante el cual ajustamos la máxima recepción sin que aparezcan ruidos parásitos?

a) Test ident

b) Sintonizador

c) Intercom

d) Silenciador

7 Que tipo de información puede obtener un avión en vuelo mediante VOLMET

a) METAR sobre aeropuertos concretos

b) SPECI y TAF

c) Pista en servicio

d) SIGMET

8 ¿Cómo se llama el mando mediante el cual ajustamos la máxima recepción sin que aparezcan ruidos parásitos?

a) Squelch

b) ID.rtf.

c) ID.rtf.

d) Sintonizador.

9 Cuando una estación del servicio móvil aeronáutico necesite hacer pruebas de radio, no se harán por más de:

a) 10 segundos y consistirán en letras del alfabeto fonético (alfa, bravo, charlie, etc).

b) 10 minutos y consistirán en números hablados (uno, dos, tres, etc).

c) 10 segundos y consistirán en números hablados (uno, dos, tres, etc).

d) 10 minutos y consistirán en letras del alfabeto fonético (alfa, bravo, charlie, etc).

10 Cuando una estación del servicio móvil aeronáutico necesite hacer pruebas de radio, no se harán por más de:

a) 10 minutos y consistirán en letras del alfabeto fonético (alfa, bravo, charlie, etc).

b) 10 minutos y consistirán en números hablados (uno, dos, tres, etc).

c) 10 segundos y consistirán en números hablados (uno, dos, tres, etc).

d) 10 segundos y consistirán en letras del alfabeto fonético (alfa, bravo, charlie, etc).

11 Los números en radiotelefonía se transmitirán pronunciando cada dígito separadamente

a) Cierto, salvo los millares redondos

b) Falso

c) Cierto

d) 0

12 ¿Cómo transmitimos 1001 como QNH?

a) QNH uno doble cero uno

b) QNH mil uno

c) QNH diez cero uno

d) QNH uno cero cero uno

13 Las llamadas de peligro y emergencia se harán en la frecuencia que se estaba utilizando, o en la frecuencia

a) 121.50 Mhz

b) 120.00 Mhz

c) 123.45 Mhz

d) 123.50 Mhz

14 ¿Como deletrearemos en radiotelefonía la palabra “fuselaje“?

a) Foxtrot, uniform, sierra, echo, lima, alfa, juliet, echo

b) Fox, union, sierra, eco, lima, alfa, juliet, eco

c) Foxtrot, union, sierra, eco, lima, alfa, julio, eco

d) Fox, union, sierra, eco, lima, alfa, julio, eco

15 ¿Como deletrearemos en radiotelefonía la palabra “fuselaje“?

a) Foxtrot, uniform, sierra, echo, lima, alfa, juliet, echo

b) Fox, union, sierra, eco, lima, alfa, juliet, eco

c) Fox, union, sierra, eco, lima, alfa, julio, eco

d) Foxtrot, union, sierra, eco, lima, alfa, julio, eco

16 Que tipo de información puede obtener un avión en vuelo mediante VOLMET

a) Pista en servicio

b) SPECI y TAF

c) SIGMET

d) METAR sobre aeropuertos concretos

17 ¿Cómo se llama el mando mediante el cual ajustamos la máxima recepción sin que aparezcan ruidos parásitos?

a) Test ident

b) Intercom

c) Sintonizador

d) Silenciador

18 ¿Cual debería ser la rapidez con que se habla en las radiodifusiones telefónicas?

a) No excederá de 100 palabras por minuto

b) No excederá de 120 palabras por minuto

c) No excederá de 60 palabras por minuto

d) No excederá de 80 palabras por minuto

19 ¿Cómo se llama el mando mediante el cual ajustamos la máxima recepción sin que aparezcan ruidos parásitos?

a) Squelch

b) ID.rtf.

c) Sintonizador.

d) ID.rtf.

20 El código QMS es traducido como

a) Prolongue viento en cola

b) Prolongación del eje de pista

c) Libre vertical de la pista

d) Presión de AD suministrada por la TWR

21 Un vuelo VFR puede solicitar vectores radar

a) Sólo en espacio aereo clase C

b) Nunca

c) Sin ningún problema

d) Solo en emergencia

22 Un mensaje de un avión que ha sufrido un accidente y requiera ayuda inmediata es un mensaje de:

a) De seguridad en vuelo

b) De control

c) De socorro

d) Urgente

23 Un ATIS es

a) Servcio Automático Información Terminal

b) Operario que proporciona pista en servicio y viento en algunos aeropuertos

c) Servicio que difunde el AIP

d) Radiodifusión meteorológica para aviones en ruta

24 Un mensaje de un avión que ha sufrido un accidente y requiera ayuda inmediata es un mensaje de:

a) De socorro

b) Urgente

c) De control

d) De seguridad en vuelo

25 En la medida de lo posible una llamada de emergencia debe contener los siguientes elementos/detalles

a) Indicativo de llamada de la aeronave, aeródromo de salida, posición y nivel

b) Indicativo de llamada de la aeronave, ruta de vuelo, aeropuerto de destino

c) Indicativo de llamada de la aeronave, posición actual, asistencia que se requiere

d) Indicativo de llamada de la aeronave, naturaleza de la emergencia, intenciones del piloto, posición actual, nivel y rumbo